****

**Minimální vydávané / vracené plnohodnotné množství a nevracitelné materiály**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *ČEZ Distribuce, a. s.* |
| **Skupina materiálu** | **Název skupiny materiálu** | **Množství** | **Poznámka** |
| **1. Kabely a vodiče** |
| **Minimální vrácená délka** | **Výdej kabelů a vodičů** |
| M1000 | Kabely Al 1kV od 16 mm2 - průřez 16 - 95 mm2 | 20 m | Výdej ve standardních návinech, pokud není požadavek na dodávku přesných délek. V dodané délce bude maximálně jeden zbytek s tolerancí dle \*) a jedna spojka navíc dle \*\*). Minimální délka zbytku viz minimální vrácená délka.Kabely AES a závěsné kabely je možné spojovat pouze v podpěrných bodech, dělení délek pouze se souhlasem Objednatele. Kabely VN lze dělit po dohodě s Objednatelem pouze v násobcích kabelové trasy. |
| Kabely Al 1kV od 16 mm2 - průřez 120 - 240 mm2 | 50 m |
| M0100 | AlFe lana do 70 mm2 | 5 m |
| AlFe lana od 100 mm2 | 20 m |
| M0101 | Pramence FeZn do 50 mm2 | 5kg |
| Pramence FeZn od 70 mm2 | 5 kg |
| M1001 | Kabely závěsné nn  | 30 m |
| M1002 | Kabely vn zemní | 50 m |
| M1003 | Kabely vn venkovní | 150 m |
| M1004 | Kabely Al + Cu 1kV do 10 mm2 | 20 m |
| M1005 | Kabely Cu 1kV od 16 mm2 | 50 m | \*) tolerance k objednané délce dle tabulky níže, nebo dle dohody s Objednatelem: |
| M1006 | Kabely ohniodolné | 50 m |
| M1007 | Kabely sdělovací + optické | 0 ! M | požadovaná délka <30 m … | tolerance +1 m |
| M1008 | Kabely stíněné | 50 m | 30-44 m … | tolerance +2 m |
| M1009 | Kabely pryžové | 50 m | 45-59 m … | tolerance +3 m |
| M1010 | Vodiče jednožilové Al a Cu | 50 m | > 59 m … | tolerance +4 m |
| M1012 | Kabely speciální | 50 m | > 500 m … | tolerance od -2 m do +4 m |
| M1013 | Kabely AES do 25 mm2 | 50 m |   |   |
| M1014 | Kabely AES od 35 MM2 | 50 m | \*\*) spojka bude dodána vždy jen s jedním zbytkem, pouze ze souhlasem Objednatele. |
| **2. Ostatní materiál** |
| M0508 | Upínací pásky a spony ocelové | Výdej a vrácení dle balení uvedeného v názvu materiálu. Pokud v názvu není upřesněno, potom dle celých MJ. | Objednatel opraví množství v požadavku na nejbližší kombinaci balení, resp. délek tyčí, trubek. Materiál se na skladu nedělí, nelze vydávat ani vracet dělené množství. Nákupčí při potvrzování zakázky kontroluje a případně verifikuje množství. |
| M0600 | Zemnící a hromosvodný materiál |
| M0601 | Zemnící páska a kulatina |
| M1300 | Plastové trubky |
| M1400 | Instalační trubky |
| M1401 | Instalační lišty |
| M3101 | Hutní materiál Cu |
| M3102 | Hutní materiál Al |
| M3901 | Pásky izolační |
| M3902 | Pásky vázací a štítky |
| **3. Ostatní materiál, které nejsou určeny k vrácení !** |
| M3202  | Nátěrové hmoty (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla) | **Nevrací se!** | Materiál náchylný k předepsaným skladovacím podmínkám. |
| M3520 | Chemikálie provozní průmyslové a technické |
| M3903 | Tabulky plastové SJZ | Tabulky SJZ vyrobené pro konkrétní stavbu se zpět na sklad nevrací. |
| M3904 | Tabulky smaltované SJZ |
| M1007 | Kabely optické ZOK, SDOK | Výdej nejbližšího celého návinu. Zbytek se nevrací z důvodu neefektivního nákladu na přeměření optické části kabelu/KZL. |