|  |  |
| --- | --- |
| **Ev.č.** |  |

**ŽÁDOST/POVOLENÍ  
K POUŽÍVÁNÍ (ULOŽENÍ) HOŘLAVÉHO MATERIÁLU VE STAVEBNÍCH OBJEKTECH**

**Žadatel:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmení, jméno | Číslo IK | Útvar JE (Firma) | Funkce | Telefon |
|  |  |  |  |  |

**Požadované místo, požadovaná doba a důvod uložení hořlavého materiálu (HM):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt |  | | Doba | od: | do: |
| Místnost (prostor) |  | Důvod |  | | |

**Požadovaný hořlavý materiál:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druh materiálu | Množství [kg] | Poznámka |
| Dřevo protipožárně ošetřené |  |  |
| Dřevo protipožárně neošetřené |  |  |
| Papír |  |  |
| Textil |  |  |
| Plasty |  |  |
| Guma |  |  |
| Jiné |  |  |

**Odpovědná osoba za dodržení podmínek a požadavků PO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmení, jméno | Číslo IK | Útvar JE (Firma) | Funkce | Telefon |
|  |  |  |  |  |

**Posouzení útvarem PO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnost | Ano Ne | Činnost | Ano Ne |
| Je omezen příjezd požární techniky? |  | Je omezen bezpečný únik osob? |  |
| Je omezeno účinné vedení hasebního zásahu? |  | Je omezena činnost PBZ? |  |
| Požární zatížení v požárním úseku bude zvýšeno celkem o  kg.m-2 | | | |

**Podmínky PO:**

Ve vzdálenosti menší než 3 m od místa uložení HM nesmí být používán otevřený oheň, nesmí být uloženy hořlavé kapaliny, nesmí být uloženy tlakové lahve s hořlavým plynem.

Protipožárně neošetřený hořlavý materiál musí být uložen odděleně a ve vybraných objektech musí být překryt nehořlavou plachtou.

Toto povolení bude vyvěšeno na viditelném místě v místnosti, resp. prostoru uložení HM.

**Povoleno útvarem PO**  **dne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za útvar PO: |  | Odpovědná osoba: |
|  |  |  |
| Jméno, funkce, podpis |  | Datum, jméno, podpis |

*Kompletně vyplněnou žádost (stínované části) postoupí žadatel v elektronické formě na útvar PO. Bez vyplněných údajů a podpisů v podpisové části je povolení neplatné.*