|  |  |
| --- | --- |
| **Ev.č.** |  |

**ŽÁDOST/POVOLENÍ
K DLOUHODOBÉMU OTEVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU**

**Žadatel:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmení, jméno | Číslo IK  | Útvar JE (Firma) | Funkce | Telefon |
|       |       |       |       |       |

**Požadované místo, požadovaná doba a důvod dlouhodobého otevření požárního uzávěru (PU):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt |       | Doba | od:       | do:       |
| Požární uzávěr \*) |       |
| Důvod |       |

\*) Číslo požárního uzávěru nebo přesný popis jeho umístění.

**Odpovědná osoba za dodržení podmínek a požadavků PO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmení, jméno | Číslo IK  | Útvar JE (Firma) | Funkce | Telefon |
|       |       |       |       |       |

**Podmínky PO:**

V případě otevření požárního uzávěru z důvodu manipulace se zařízením nebo s materiálem bude po celou dobu otevření požárního uzávěru přítomna obsluha, která v případě vzniku požáru zajistí uzavření požárního uzávěru, zajistí vyhlášení požárního poplachu podle požárních poplachových směrnic a provede prvotní požární zásah pomocí hasicích přístrojů.

V případě nepřítomnosti obsluhy bude požární uzávěr uzavřen.

V případě otevření požárního uzávěru z důvodu provizorního protažení technologie (např. pokládka potrubí, kabelů nebo jiného zařízení bránícího uzavření požárního uzávěru) bude otvor otevřeného požárního uzávěru překryt nehořlavou tkaninou.

Toto povolení bude vyvěšeno na viditelném místě na otevřeném požárním uzávěru.

**Povoleno útvarem PO**  **dne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za útvar PO: |  | Odpovědná osoba: |
|       |  |       |
| Jméno, funkce, podpis |  | Datum, jméno, podpis  |